Geekbrains

**Разработка web-сервиса для обеспечения топо-геодезических работ исходными данными для построения опорных и съёмочных сетей.**

IT-специалист:

Web-разработка на Java

Низовкин А.В.

Шахты

2024

# Содержание.

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Введение

4. Основная часть

5. Заключение

6. Список литературы и ресурсов

7. Приложения

# Введение.

Целью топо-геодезических работ является создание цифровой модели местности, которая в свою очередь определяется в пространстве набором точек с трёхмерными координатами.

Для этих целей используется различное современное оптико-электронное и спутниковое оборудование, но в любом случае исходными данными для этих работ является опорная геодезическая сеть.

Геодезическая сеть — совокупность специально обозначенных (закреплённых) точек земной поверхности (геодезических пунктов), положение которых определено в общей для них системе координат. Применяется в целях установления, распространения и связи предусмотренных геодезических систем координат и высот. Геодезические сети создают по принципу перехода от сетей более высокоточных и масштабных к сетям с меньшими расстояниями и менее точными измерениями

Геодезический пункт — точка, особым образом закреплённая на местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем координат, определённых геодезическими методами.

Настоящий проект ставит перед собой целью разработку бэкэнда веб-приложения для работы с базой данных опорных геодезических пунктов.

Проектом предусматривается следующая функциональность приложения:

* получение списка всех пунктов
* добавление пункта в базу данных
* изменение атрибутов пункта с заданным идентификатором
* удаление пункта с заданным идентификатором
* получение пункта по уникальному идентификатору
* получение списка пунктов по названию
* получение списка пунктов по номенклатуре листа
* получение списка пунктов в заданном районе

# Основная часть.

Разделы основной части.

## Хранение данных.

Для хранения данных о геодезических пунктах проектом предусматривается использовать базу данных Postgres.

Чтобы развернуть базу данных на рабочей машине, будем использовать контейнер docker. Для этого подбираем подходящий образ на сайте hub.docker.com.

Команду, запускающую наш контейнер прописываем в файле run-postgres.sh:

docker run -d --name postgres-container -e POSTGRES\_DB=basepointsdb -e POSTGRES\_USER=andrew -e POSTGRES\_PASSWORD=1234 -p 5432:5432 -v /home/andrew/basepointsdb:/var/lib/postgresql/data postgres:alpine3.19

где:

-d – ключ, запускающий контейнер в режиме демона

--name postgres-container – название создаваемого контейнера

-e POSTGRES\_DB=basepointsdb – переменная окружения, определяющая название создаваемой базы данных

-e POSTGRES\_USER=andrew – переменная окружения, определяющая имя пользователя

-e POSTGRES\_PASSWORD=1234 – переменная окружения, определяющая пароль для входа в субд для пользователя andrew

-p 5432:5432 – указываем соответствие порта в контейнере порту на хост-машине

-v /home/andrew/basepointsdb:/var/lib/postgresql/data – указываем место на хост-машине, в котором будет сохраняться наша база данных. Это позволит сохранять данные между сеансами работы с бд

postgres:alpine3.19 – название выбранного на docker.hub образа

Для запуска созданного скрипта необходимо добавить права доступа на выполнение для файла. Для этого выполним в терминале команду:

sudo chmod +x run-postgres.sh

После этого запускаем скрипт терминальной командой из папки в которой он расположен:

./run-postgres.sh

Результат работы скрипта можно посмотреть с помощью терминальной команды, позволяющей увидеть список запущенных контейнеров:

docker ps

После этого, входим в контейнер в интерактивном режиме и убеждаемся в работе субд:

docker exec -it postgres-container psql -U andrew basepointsdb

\dt

где:

\dt – отображает содержимое базы данных

## Разработка приложения.

### 1. Проектирование API.

Проектом предусматривается наличие в приложении следующих эндпоинтов для работы с базой данных геодезических пунктов:

1. GET /point: Получение списка всех геодезических опорных пунктов (далее пунктов), хранящихся в базе данных
2. GET /point/{id}: Получение информации о конкретном пункте. Здесь {id} – это уникальный идентификатор пункта.
3. GET /point/name/{name}: Получение списка всех пунктов с названием, совпадающим с переданным параметром {name}. Название пункта не является уникальным. Пункты с одинаковым названием могут иметь разные координаты, разный класс точности и расположены на разных листах карт.
4. GET /point/sheet/{sheet}: Получение списка всех пунктов, расположенных на листах карты с номенклатурой (см. Приложение А), совпадающей с переданным параметром {sheet}.
5. PUT /point/{id}: Обновление информации о существующем пункте. Здесь {id} – это уникальный идентификатор пункта, а обновлённые данные о пункте будут отправляться в теле запроса в формате JSON.
6. POST /point: Добавление нового пункта. Здесь данные о новом пункте будут отправляться в теле запроса в формате JSON.
7. POST/point/area: Получение списка всех пунктов, расположенных в конкретном районе. Здесь данные о районе, заданном координатами юго-западного угла и его размерами, отправляются в теле запроса в формате JSON.
8. DELETE /point/{id}: Удаление пункта из базы данных. Здесь {id} – это уникальный идентификатор пункта.

### 2. Проектирование структуры данных для пункта.

Каждый геодезический пункт будет иметь следующие атрибуты:

* id: Уникальный идентификатор пункта.
* name: Название пункта.
* x: Координата X пункта.
* y: Координата Y пункта.
* z: Координата Z пункта.
* sheet: Номенклатура листа карты масштаба 1:100 000, на котором расположен пункт.
* accuracyClass: Класс точности сети пункта.(см. Приложение Б)
* coordinateSystem: Система координат пункта.

# Заключение.

Текст заключения.

# Приложения.

## Приложение А. Номенклатура топографических карт.

В основу номенклатуры топографических карт положена карта масштаба 1:1 000 000 (10 км в 1см; так называемые «миллионки»).

Вся поверхность Земли делится параллелями на ряды (через 4°), а меридианами — на колонны (через 6°); стороны образовавшихся трапеций служат границами листов карты масштаба 1:1000 000. Ряды обозначаются заглавными латинскими буквами от А до V, начиная от экватора к обоим полюсам, а колонны — арабскими цифрами, начиная от меридиана 180°с запада на восток. Номенклатура листа карты состоит из буквы ряда и номера колонны. Например, лист с городом Москва обозначается N-37.

Приполярные круглые области (с широтой свыше 88°) обозначаются буквой Z без указания номера колонны.

Карты масштаба 1:100 000 (1 км в 1 см) получаются делением листа миллионной карты на 144 части (рис. 3); их номенклатура состоит из обозначения листа карты масштаба 1:1000000 с добавлением одного из чисел 1, 2, 3, 4, …, 143, 144. Например, лист стотысячной карты с городом Рязань имеет номенклатуру N-37-56.

Во избежание путаницы с картами масштабов 1:500 000 и 1:200 000 (для которых существуют сходные альтернативные обозначения), карты этого масштаба могут обозначаться трёхзначными арабскими цифрами без потери начальных нулей, например: О-37-050.




Рис. 3. Пример разграфки листа миллионной карты на карты масштаба 1:500 000 (синие), 1:200 000 (зелёные) и 1:100 000 (жёлтые)

## Приложение Б. Классификация геодезических сетей.

Все геодезические сети по назначению и точности построения подразделяются на три большие группы:

* государственные геодезические сети (ГГС),
* геодезические сети сгущения (ГСС),
* геодезические съемочные сети.

Государственные плановые сети имеют плотность в среднем 1 пункт на 5 — 15 км², высотные — 1 пункт на 5 — 7 км², дальнейшее сгущение геодезических сетей осуществляется путем создания сетей местного значения — сетей сгущения и съемочных сетей. Минимальное число пунктов съемочного обоснования для незастроенной территории 12 шт. на 1 км

У пунктов геодезической сети есть такая характеристика как класс точности.

В порядке убывания от более точных к менее точным:

* 1 класс
* 2 класс
* 3 класс
* 4 класс
* I разряд
* II разряд

С точки зрения геометрии любая геодезическая сеть – это группа зафиксированных на местности точек, для которых определены плановые координаты (X и Y или B и L) в принятой двухмерной системе координат и отметки H в принятой системе высот или три координаты X, Y и Z в принятой трехмерной системе пространственных координат.

По своей сущности геодезические пункты подразделяются на грунтовые и стенные. Грунтовые (закладываемые в грунт на незастроенной территории) состоят непосредственно из самого центра, являющегося носителем координат, наружного знака — обозначающего положение центра на местности и обеспечивающего взаимную видимость смежных пунктов сети и подземного сооружения (скрытая часть). Основная часть — Центр. Предназначен надежно и долговременно сохранять координаты пункта всех классов кроме I-го. Пункты I-го класса представляют группы центров, т. н. «кусты». Стенные г. п. закладываются в стены сооружений на застроенной территории и предназначены для сохранения координат III, IV классов, 1 и 2 разрядов. В отдельный класс выделяются пункты технических сетей, не имеющие капитального закрепления и наружного знака. В таких случаях применяются разборные знаки (переносимые или перевозимые), а сам пункт имеет характер временного (утрачивается в течение незначительного отрезка времени — 1 или 2 сезонов). Все виды геодезических пунктов не противопоставляются друг другу, а взаимно дополняют — чем выше класс сети, тем солидней конструкция и выше надежность центра.



Рис. Наружный знак геодезического пункта

# Список использованной литературы.

1. Строительные нормы и правила
2. «Java полное руководство» Герберт Шилдт
3. «Разработка веб-приложений на платформе Spring» Суханов В.И.
4. «Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения.» Роберт Мартин.